

# Учебный словарь русской профессиональной лексики по профессии «Оператор связи» и специальности «Инфокоммуникационные сети и системы связи»

***ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ***

***НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ***

***«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА»***

# *Учебный словарь русской профессиональной лексики* по профессии

# *«Оператор связи» и* специальности

# *«Инфокоммуникационные сети*

# *и системы связи»*

2020 год, Новосибирск

1

***Составитель:***

*Шабалдина Олеся Анатольевна, преподаватель русского языка и литературы первой квалификационной категории*

***Исследовательская группа:***

*Терешкова Виктория гр. ОП-22,*

*Кирсанова Ольга гр. ОП-22,*

*Молибоженко Дарья гр. ОП-21,*

*Капленко Анастасия гр. ОП-21,*


*Лямкина Анастасия гр. ОП-21*

*Поспелова Елизавета гр.ИКС-14,*

*Стебеняева Елена гр.Икс-14*

# Учебный словарь русской профессиональной лексики по профессии «Оператор связи» и специальности «Инфокоммуникационные сети и системы связи» - словарь по объему составляет 211 слов, отражающий русскую лексику в том ее состоянии, которая сложилась к 2019-2020 учебного года. Словарные единицы даются в их нормативном написании с указанием ударений. Словарь предназначен широкому кругу пользователей: преподавателям, кураторам, мастерам, специалистам, студентам колледжа.

2

******

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

Речевая культура  — одна из главных составляющих личности общественного, политического, государственного деятеля и специалиста. Культура общения не менее необходима при взаимодействии с коллегами. Даже тогда, когда мы устраиваемся на работу, первое впечатление о нас складывается по тому, как мы выглядим и умеем говорить. Вряд ли кому-то понравится общение с человеком, не умеющим правильно и культурно излагать свою речь. Этика делового общения в обязательном порядке включает в себя проведение таких бесед, которые шли бы на пользу работы в организации. В деловой беседе руководитель и подчиненный могут прояснить для себя значимые вопросы, определить круг необходимых задач, требующих немедленного решения, обсудить результаты. Именно поэтому важно любому специалисту иметь богатый словарный запас, чему он обучается на уроках русского языка.

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

-формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой;

-совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;

3

-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. В итоге достигнув этих целей, в общество выходят грамотные и культурные специалисты.

Важно и то, что при освоении содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующего результата (что значимо в профессии): владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использо­вание приобретенных знаний и умений будут необходимы каждому специалисту в разрешении конфликтной ситуации на работе.

В профессии «Оператор связи» и в специальности ««Инфокоммуникационные сети и системы связи» русский язык играет значимую роль. Эта роль, заключается в том, что этим специалистам в своей профессиональной деятельности необходимо общаться с людьми, заполнять важные документы, различные формы отчетности- все это должно заполняться на русском языке в соответствии с нормами русского языка. Одна неграмотная ошибка может доставить большое количество проблем. Именно поэтому Оператор связи, а также и другие специалисты должны знать русский язык.

В настоящем Словаре собран материал студентами и преподавателем колледжа почтовой связи и сервиса. Раскрывая истолкования смысла слов, указывается стилистическое ограничение в употреблении при помощи такой пометки -\*. Структура Словаря определяется его назначением: это словарь-справочник, предназначенный для студентов колледжа , преподавателей и специалистов колледжа. Данный словарь поможет каждому студенту повысить свою профессиональную грамотность, необходимую на рабочем месте. Словарь включает в себя 250 слов. Слова размещены в алфавитном порядке, что должно облегчать нахождение нужного слова. На страницах словаря студенты могут найти правописание профессионализмов и познакомиться с их лексическим значением, что поможет им в дальнейшем использовать их грамотно в рабочей деятельности.

***БЕРЕГИТЕ РУССКОЕ СЛОВО, ИМИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ВАШИ ПРАПРАПРАДЕДУШКИ И ПРАПРАПРАБАБУШКИ!***

4



5



**Адреса́т**- *это гражданин или организация, которые получают почтовое отправление*.

**Адреса́нт** - а*дрес местонахождения объекта*

**Авиа отправле́ние** - *Почтовое отправление, перевозимые авиатранспортном* .

**А́дресный ярлы́к** – для каждого вида посылки, бандероли, заказного письма, предусмотрена своя форма. Создан для того, чтобы отправления дошли точно в срок и по назначению.

**А/Я** – абонентский ящик.

**А́дрес**- место нахождения объекта.  


**Бандеро́ль** - *это почтовое отправление с печатными изданиями, деловыми бумагами и другими предметами, вложения, вес, размер и способ упаковки которого установлены операторами почтовой связи в соответствии с правилами*.

**Бла́нк** – *это вид полиграфической продукции.*

***Безнали́чный расчёт****- опала услуг, перечисления денежных средств с одного расчетного счета на другой.*  
  
  
  
  
  
**Вои́нское** – *это разряд почтового отправления*   
  
**Ве́с** *– вес почтового отправления*

**Вы́ем** – освобождение почтового ящика.

**Возвра́т почто́вого отправле́ния** – *это направление почтового отправления по адресу отправителя, по причине, повлекшей невозможность вручения его адресату*.  
  
**ВПО** *– внутреннее почтовое отправление*.  
  
**Вид почто́вого отправле́ния** – *совокупность отправлений, имеющих общее значение для пересылки, определённых вложений и соответствующих установленным физическим параметрам: размер, масса и упаковка.***Входя́щие почто́вые отправле́ния** – *это почтовые отправления, которые поступили из других объектов почтовой связи для вручения адресату.*

***Вруче́ние****- производственная операция, заключающаяся выдачи по или выплате почтовых переводов лично адресату или его отправителю .*

***Вложе́ние-*** *это то, что вкладывается в почтовое отправление.*

***ВПС****- всемирный почтовый союз-учреждение регистрируемое международные почтовые услуги.*

***Востре́бование****- почтовый адрес.*





6



**Вои́нское** – *это разряд почтового отправления*   
**Ве́с** *– вес почтового отправления***Вы́ем** – освобождение почтового ящика.

**Возвра́т почто́вого отправле́ния** – *это направление почтового отправления по адресу отправителя, по причине, повлекшей невозможность вручения его адресату*.  
**ВПО** *– внутреннее почтовое отправление*.  
**Вид почто́вого отправле́ния** – *совокупность отправлений, имеющих общее значение для пересылки, определённых вложений и соответствующих установленным физическим параметрам: размер, масса и упаковка.***Входя́щие почто́вые отправле́ния** – *это почтовые отправления, которые поступили из других объектов почтовой связи для вручения адресату.*

***Вруче́ние****- производственная операция, заключающаяся выдачи по или выплате почтовых переводов лично адресату или его отправителю .*

***Вложе́ние-*** *это то, что вкладывается в почтовое отправление.*

***ВПС****- всемирный почтовый союз-учреждение регистрируемое международные почтовые услуги.*

***Востре́бование****- почтовый адрес.*



7

 **Ге́рбовая печа́ть** *– это инструмент для заверения подлинности документов*

**ГЗПО** – *Государственные Знаки Почтовой Оплаты*  
**Гаше́ние** – *Совокупность различных способов аннулирования знаков почтовой оплаты, находящихся на почтовых отправлениях, с помощью определенных пометок для предотвращения повторного применения.*   
  
  
**Досы́л почто́вого отправле́ния** – *производственная операция, заключающаяся в направлении почтового отправления по другому адресу.*

**\**Досылка*** *– (разговорное слово)***ДШК** – *Двумерный Штриховой Код***Допуска́емые вложе́ния** – *вложения , которые разрешены к пересылке.*

***Да́та*** *– цифры на почтовом штемпеле.*

***Дополни́тельные услу́ги*** *- это те услуги, которые оператор может предоставить клиенту за дополнительную плату.*

***Допла́тной ште́мпель*** *– применяется для оформления неоплаченной или не полностью оплаченной письменной корреспонденции.*

***ДПО*** *– доставка почтовых отправлений.*


***Дове́ренность*** *- письменное уполномочие выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства через третье лицо.*



8

  
**EMS***- это услуга по экспресс доставке отправлений, оказываемая в 192 странах мира*.  
**Емкость** - *внутренний объем.*

Ж  
  
  
  
**Заказно́е** – *Почтовое отправление оплачиваемая марками*.   
  
**ЗПО** – *Заказное Почтовое Отправление*.  
**Засыльное почтовое отправление -** *Ошибочное направление почтового отправления*. **\*Засы́лка** **ПО** –  *(разговорное слово)*


**Заключе́ние** – *суждение, которое должно быть признано истинным, если посылки, из которых оно выводится, признано истинным.*   
****

**И́ндекс** – *Цифровой адрес, который присваивается почтовому отправлению.*

**Именны́е ве́щи** – *это устойчиво предназначенные для нанесения на документы и почтовые отправления, оттиск с указанным наименованием объектов почтовой связи, дата приема и доставка почтового отправления.*




9

****

**КПШ** – *Календарный почтовый штемпель*.   
  
**Конве́рт** *– Почтовая упаковка*.  
  
**Клие́нт** – *физическое или юридическое лицо пользователь услугами почтовой связи*.   
  
**Катего́рии почто́вого отправле́ния** – *это совокупность технологических признаков, определяющих порядок и условия приёма, обработки, перевозки и вручение почтового отправления или почтового перевода.*

***Контро́льно – ге́рбовая пе́чать*** *– предназначенная для оформления бланков почтовых переводов, связанных с проведением операций.*

***Катего́рия*** *– это совокупность технологических признаков, определяющих порядок и условия приема, обработки, перевозки и вручения почтового отправления.*

***Корреспонде́нци****я- письма, почтово-телеграфического отправления.*   


**Логоти́п** – *Знак или Эмблема*



10



**Ма́рка** – *Почтовая валюта для оплаты заказных почтовых отправлений*.

**МПО** – *Международное Почтовое Отправление*.

**МСЦ** *– Магистральный Сортировочный Центр*.

**Междунаро́дные отправле́ния** – *отправления отправленные заграницу*.

**Маршру́т** – путь следования потового транспорта между объектами почтовой связи.


**Металли́ческая пласти́на с наименова́нием объе́кта** – устанавливается на термосварочных машинах.   
 **Мультиконве́рт** – это внутреннее почтовое отправление (открытка или конверт) с мелким товарным вложением.   
  
**МРП** – межрайонные почтампы, организуют работу почтовой связи на территории нескольких муниципальных районов. .

**Ма́сса** - вес отправления.

**Ме́лкий паке́т** – маленькая посылка, отправляемая на территорию других государств.



11



**Невостре́бованное почто́вое отправле́ние** *– это почтовое отправление, которое оказалось доставить адресату , а по возвращению по обратному адресу и отправителю, либо почтового отправления из числа нерозданных после его вскрытия и неустановления адресных данных адресата и отправителя.*  
**Неро́зданное почто́вое отправле́ние** – *это почтовое отправление, которое оказалось невозможным доставить адресату и возвратить отправителю ввиду отсутствия адресных данных*.  
  
**Нало́женный платёж** – *это почтовое отправление с объявленной ценностью, при подаче которого отправитель поручает оператору почтовой связи взыскивать установленную им денежную сумму с адресата и выслать её по адресу указанному отправителем*.  
  
**Нанесе́ние** – *Нанесение оттиска на почтовое отправление*.   
  
**Нали́чный расчёт –** оплата услуг денежными знаками, имеющими обращение на территории РФ.

**Нестанда́ртная посы́лка** – внутреннее РПО с товарным вложением, вес которого не должен превышать 20 кг.

**\*Неврученка – (разговорное слово)**



12



**ОПС –** *Объект Почтовой Связи*.

**ОЦ** *– Объявленная Ценность.***ОКШ** – *Оттиск Календарного Штемпеля*.

**ОАИ** – *Оттиск Адресной Информации*.  
  
**Обыкнове́нное почто́вое отправле́ние** – *это почтовое отправление в виде посылок, прямых контейнеров, отправлений экспресс – почты и курьерской почты, принимаемые без оценки стоимости вложения с выдачей квитанции в пути следования, пересылаемые с припиской к сопроводительным документам и вручаемые адресату под расписку*.   
**Обме́н**- прием почты с внешнего транспорта в ОПС и сдача почты из ОПС на внешний транспорт.

**Объе́м выборки**- количество ПО, подлежащей контролю из данной партии

**Опера́тор** – *работник отделения почтовой связи.*

***ОФПС*** *– объект Федеральной почтовой связи.*

***Обрабо́тка*** *– производственная операция, заключающаяся в подготовке почтового отправления и пересылке по назначению или доставке адресату.*



13

**ОВПО** – *Ответное Внутреннее Почтовое Отправление.* **Отправле́ние пе́рвого кла́сса** – *это внутреннее ускоренное почтовое отправление, пересылаемое в специальных упаковках.*   
**Опера́тор** – *работник отделения почтовой связи.*

***ОФПС*** *– объект Федеральной почтовой связи.*

**

**Почто́вая та́ра –** мешок, ящик, контейнер, лоток, предназначенный для сохранности при перевозке.

**ПОУПС** – правило оказания услуг почтовой связи.

**ППИ –** периодические печатные издания.

**ПО –** *почтовое* *отправление.*

***ПП*** *– почтовый перевод.*  
**Письмо́** – *почтовое отправление с письменной корреспонденцией, сообщение, а также иным вложением ,размер и вес которого определяется правилами*.

***Приём*** *– производственная операция, заключающаяся в оформлении сдаваемого отправителем почтового отправления.*

**Посы́лки** *– это почтовые отправления, регистрируемые с товарным вложением, размер, вес и способ упаковки которого определены приказом ФГУП «Почта России*».

***  
***

14

**Просто́е почто́вое отправле́ние** – *это почтовые отправления в виде письменной корреспонденции, которые принимаются без выдачи отправителю квитанции и вручаются адресату без расписки.*

**ППС** – *Пункты Почтовой Связи.*

**Партионный приём почто́вого отправле́ния** – *это приём регистрируемых почтовых отправлений, сдаваемых отправителем согласно условий Договора, по списку партионной почты вне зависимости от количества сдаваемых отправлений с оплатой пересылки по безналичному расчёту.*

***ППО*** *–почтовая пломба одноразовая.*

***ПС*** *– вид связи, предоставленный обработку, перевозку, доставку по*

***Па́ртия*** *– это количество почтовых отправлений, определенное списком ф.103.*

**

**РТМ –** Руководящий техническим материалом

**РПО** – Регистрируемое Почтовое Отправление.

**Разря́ды почто́вых отправле́ний** – *это совокупность признаков, определяющих принадлежность почтового отправления к определённой группе пользователей*.

**РИЕ́СТОР** - *доверенность прикладываемое к одному из извещений.*


15



**Секограмма** – *это почтовое отправление, подаваемое в открытом виде, с вложением, предназначенным исключительного для слепых*.  
 **Суде́бное почто́вое отправле́ние** – *заказные письма и бандероли, отправляемые Федеральным судам и РФ.*

***Спа́м*** *– почтовый мусор.*  
**Служе́бное** – *разряд почтового отправления между отделениями почтовой связи*.

**СПЗ**- специальные права заимствования.



**Традицио́нное почто́вое отправле́ние** – *это почтовое отправление, поступившее в данный объект почтовой связи одних объектов для обработки и отправки в другие почтовые назначения.***Тари́ф** *– услуга, установленная для каждого отправления.***Това́р** *– набор изделий и услуг, который организация может предложить.*

***Тракт*** *– дорога, соединяющая почтовые станции.*

16

***Транзи́тные почто́вые отправле́ния*** *– это почтовые отправления, поступившие в данный объект почтовой связи из одних объектов для обработки и отправки в другие по назначению.*

***ТЦ****- тариф за объявленную ценность.*

**

**Уведомле́ние** – *услуга почтовой связи, когда отправителю приходит уведомление о доставке отправления адресату.*   
  
**Упако́вка –** *предмет использующий для сохранности товаров****.***

***УФПС –*** *управление федеральной почтовой связью.*

***Унита́рное предприя́тие****- коммерческая, созданная в целях получения прибыли, организация, не подлежащая правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.*

***УСЛУ́ГА*** *- действие, оказываемое услугу клиенту опс.*

**

**ФГУП –** федеральное государственное унитарное предприятие**.**


**Федъе́герская почто́вая свя́зь-** федеральная служба в структуре федеральных органов исполнительной власти РФ.

17



***Хране́ние –*** *каждое отправление может храниться определенный срок в отделение*  
**Хру́пкие** – *отметка, которая наносится на отправление с хрупкими вложениями*.  
  
**Хво́ст** – *Почтовая сумка.*

***Хру́пкая посы́лка****- посылка ,содержащая легко бьющиеся предметы, также требуют осторожности.*

**

**Цена́** – *стоимость товаров в почтовых отделениях*.

**Це́нная посы́лка**- ПО с особо ценными отправлениями.

18

Ч

-

**ШИ**- *штриховой идентификатор*   
  
**ШПИ** *– Штриховой почтовый идентификатор*   
  
**Ште́мпель** – *прибор для нанесения штрихового идентификатора*.



-

**Экспре́сс** – *ускоренная доставка почтовых отправлений*.

|  |
| --- |
| Ю |

-



**Ярлы́к почтовый** – *ярлык установленный формы, который наклеивается на почтовые отправления*.

**Я́щик почто́вый** - защита различных негабаритных почтовых грузов.

19



***Инфокоммуникационные сети***

***и системы связи***



**Ада́птер**- Устройство связи компьютера с периферийными устройствами

**Акти́вные яче́йки**- В Еxcel ввод команды

***Авториза́ция*** - предоставление определённых полномочий лицу или группе лиц на выполнение некоторых действий в системе обработки данных

**А́дрес се́ти** - сетевая часть IP-адреса

**Автоно́мная систе́ма** - совокупность сетей, находящихся над единым административным управлением.

**А́дрес шлю́за** - столбец данных в таблице маршрутизации, указывающий IP-адреса точек входа для каждой подсети.

20

****

**Ба́йт**- *это единица измерения.*

**Бра́узер** - *программа для доступа в интернет.*

**Беспроводна́я лока́льная се́ть** - *локальная сеть передача сигналов, в которой осуществляется через эфир.*



**Винче́стер** - *это жёсткий диск*.

**Витая па́ра** - *провода, скрученные в месте.*

**Возвратный адрес** – *адрес для внутреннего взаимодействия процессов узла.*



**Глоба́льная се́ть** - *сеть, охватывающая большие территории и включающая в себя десятки и сотни тысяч компьютеров.*

**Группово́е веща́ние** - *пакет передаётся несколькими узлами по схеме «дин-ко-многим».*

**Гиперссы́лка** - *реагирует на щелчок мыши* .

**Гигаба́йт** - *одна из самых больших единиц*.

21



**Домен** - *сетевая станция*

**Дисплей** - *монитор*

**Досту́пность се́рвиса** - *диапазон времени, в течение которого сервис доступен между определёнными входной и выходной точками с параметрами, оговорёнными в соглашении об уровне обслуживания*

**Ду́плексная переда́ча** - *передача данных, при которой данные пересылаются одновременно в обоих направлениях*.

Ж

**Жесткий диск \*-** жаргонное слово, ставшее официальным.




**Запро́с** - *обЪект служаший для извлечения данных*

**Защи́та да́нных** - *комплекс вверх и модификации данных*


**Заде́ржка** - *время, которое требуется пакету для того, чтобы после передачи дойти до пункта назначения*

**Заголо́вок ка́дра** - *служебная информация канального уровня модели OSI, добавляемая в начале кадра*.

22



**Интерфейс** - набор правил, с помощью которых осуществляется взаимодействие элементов системы

**Информационная система**- это система восприятия и обработки данных   
 


**Коди́рование** - предоставление одного типа через другой

**Кома́нда** - приказ исполнителю на выполнение действий из указанного набора

**Коммути́руемый до́ступ** - доступ, при котором обеспечивается установление соединений только по необходимости

**Катего́рия** - определяет частотный диапазон, в котором применение данной типа кабеля эффективно

**Коммутация яче́ек** - режим передачи пакетов фиксированного размера



**Лине́йный алгори́тм** –алгоритм с выполнением задач

**Лока́льная се́ть** - компьютеры, расположенные рядом стоящих зданий с кабелями

**Ли́ния свя́зи** - совокупность физической среды распространения сигналов и оборудования, формирующих специализированные каналы

23



**Маршрутиза́тор** - *сетевое устройство осуществляющее связи разных типов сетей и обеспечивает доступ к главной сети.*


**Ма́ска подсе́ти**- *разрядное двоичное число, в разрядах расширенного префикса содержащая единицу.*

**Моде́м**- *устройство производящее модуляцию цифровых каналов.*

**Мо́ст** – *прибор позволяющий связывать между собой устройства в различных сетях.*

**Метрика** - *обобщенная характеристика качеств маршрута.*

**Мультисе́рвисная се́ть** - *шифроструктура использующая единичный канал для передачи данных разных типов.*



**Накопи́тели** - *устройства, обеспечивающие запись информации на носители.*

**Носи́тель информа́ции** - *любой материал использующийся для хранения и передачи данных.*



**Ограни́ченная широковещание** – *пакет передается всем узлам, находящиеся в той же сети, что и отправитель.*

**Око́нченная то́чка** -*порт оборудования , являющегося источника или прямой и некой информации.*

**ОЗУ**- *оперативно-запоминающие устройства.*

**Окно**́ - *ограниченная рамка, часть экрана .*

******

24



**Потери пакетов** - *отношение принятых пакетов к общему количеству пакетов, которые были переданы по сети.*

**После́довательный интерфе́йс** - *обеспечивающий передачу последовательности битов по единственной линии.*

**Протоко́л** - *набор правил, позволяющий осуществлению соединений и обмен данных.*

**Пи́ксель** - *минимальный графический объект.*

**ПЗУ-** *постоянно-запоминающее устройство.*



**Рабо́чая кни́га** - *документ Excel.*

**Рецензирование -** *редактирование текста.*

**Расшире́ние сетево́й префикс** - с*овокупность номера сети и номера подсети.*

**Региона́льная се́ть** - *сеть уровня города или региона.*

**Радиосе́ть** - *беспроводная сеть с радиоканалами, в которой передача данных осуществляется с помощью волн.*

******

25




**Сеть** - *взаимодействующая совокупность объектов, связанных друг с другом линиями связи.*

**Сетево́й принтер**- *принтер, включенный с помощью автономных адаптеров в состав локальной сети и работающие по управлениям протоколов компьютера.*

**Се́рвер** - *специализированная ЭВМ, управляющая использованием разделяемых между терминальными сети дорогостоящих ресурсов системы.*

**Систе́ма счисле́ния** – *способ записи чисел с помощью заданного прибора специальных символов.*

**СУБД**-*это система управления базой данных.*



**Табли́ца маршрутиза́ции** - *база данных, описывающая соответствие между IP адресами и интерфейсами маршрутизатора.*

**Тра́фик**- *объем данных в единицах количества дискретной информации, проходящий через сервер за определённый период времени.*

**Тра́нспортный уровень** - *обеспечивает передачу данных без каких либо изменений между сеансовыми, логическими объектами и освобождает их от выполнения операций.*

**Техноло́гия сети** - *способ соединения компьютеров в вычислительную сеть.*

**Тре́ну** - *график регрессионной модели.*

**Тополо́гия сети** - *способ соединения компьютеров в вычислительной сети.*

******

26



**Удале́нный до́ступ**-*технология взаимодействия абонентских систем с локальными сетями через территориальные коммуникационные сети.*

**У́ровень**  - *в модели оси набор структур и программ, обеспечивающих обработку определенного класса.*

**У́зел сети** - *компьютер, терминал или другое устройство, подключенное к сети.*

**Управля́ющие устройства** - *часть процессора , которая определяет последовательность выполнения команд.*


**Угро́за** - *потенциальная возможность нарушить информацию.*

**Уровень оши́бок** - *частота появления ошибок.*



**Физи́ческий у́ровень** - *обеспечивает передачу битов данных по физическим соединениям.*

*Х* **X.25** — *стандарт канального уровня сетевой модели OSI.*



**Цифрова́я сеть с интеграцией** - *сеть с коммутацией каналов, обеспечивающая полностью цифровые соединения между оконченными устройствами для поддержания широкого спектра информационных услуг.*

******

27

Ч

**Чип** - *одно из названий микросхемы.*



**Шлюз** - *сетевое устройство, соединяющая отдельные сегменты сети с разными типами системного и прикладного программного обеспечения.*

**Широковеща́ние**- *пакет передается всем узлам сети.*

**Ширина полосы** - *ширина полосы передаваемого сигнала, ограничиваемая передатчиком и природой передающеё среды.*



**Этало́нная моде́ль** - *семиуровневое описание структуры сети ISDN и потоков передаваемых через неё данных.*

Ю

**Ю́́́́́зер\* (от англ. user — пользователь) —** *термин в жаргоне хакеров да и вообще компьютерщиков, обозначающий пользователя какой-либо компьютерной системы.*

Я **ядро́**- *основа оперативной систем.*

******

28

***СОДЕРЖАНИЕ***

*Титульный лист………………………………………….. стр.-1.*

*Составители………………………..стр.-2*

*ПРЕДИСЛОВИЕ……………………….. стр.-3*

*Профессионализмы профессии «Оператор связи»………………………………………стр.5*

*Профессионализмы профессии «ИКС»*

*……………………………………………………стр.-19*

**Редактор:**

***методист Н.В. Широченко***

**Корректоры*:***

***Кирсанова Ольга (группа ОП-22)***

***Терешкова Виктория (группа ОП-22)***

***Молибоженко Дарья (группа ОП-21)***

***Поспелова Елизавета(группа ИКС-14)***